**SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKA TRWAŁEGO**

**Przedmiot: Uszkodzony samochód ciężarow****y Mercedes Benz** **Vito 111 CDI E4 2.9t**

Samochód wyłączony z eksploatacji **w wyniku szkody całkowitej** z winy osób trzecich oraz obarczony usterkami technicznymi uniemożliwiającymi pozytywne przejście obowiązkowych badań technicznych pojazdu dopuszczających do ruchu drogowego.

|  |
| --- |
| 1. **DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU** |

**Marka**: Mercedez - Benz

**Model pojazdu:** Vito 111 CDI E4 2.9t

**Rok produkcji**: 2006

**Rodzaj pojazdu** : samochód ciężarowy do 3.5 t

**Nr rejestracyjny:** WU42581

**Nr VIN:** WDF63960313220714

**Przebieg**: 209 100 km (samochód został przyholowany z serwisu z podanym obok stanem licznika).

**Pojemność/moc silnika:** 2148 ccm/85 kW(116 KM)

**Data ważności badania technicznego**: Brak aktualnego badania technicznego.

09.03.2020 r. upłynął termin wykonania obowiązkowego badania technicznego dopuszczającego pojazd do ruchu drogowego.

W wyniku zlecenia autoryzowanemu serwisowi badań pojazdu, przedstawiono kosztorys na wykonanie napraw koniecznych do pozytywnego przejścia badań technicznych pojazdu.

**Wymagane naprawy:**

1. wymiana poduszki silnika oraz poduszki pod skrzynią biegów,
2. weryfikacja hamulca pomocniczego – nierównomierna siła hamowania,
3. wymiana mechanizmu zmiany biegów,
4. usunięcie wycieku oleju z mostu tylnego -pół oś lewa,
5. wymiana przewodów elastycznych układu hamulcowego osi przedniej.

**Części do wymiany:**

1. Nadwozie – drzwi tyłu nadwozia
2. Wyposażenie – zderzak tylny kpl.

**Wyposażenie standardowe:**

1. ABS+EBV -korektor siły hamowania, elektryczny,
2. Immobilizer,
3. Fotel kierowcy regulowany,
4. Ławka 3-osobowa w 2 rzędzie
5. System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP,
6. System hamowania awaryjnego BAS,
7. System p/poślizgowy przy przyspieszeniu ASR,
8. Wspomaganie układu kierowniczego,
9. Zamek centralny zdalnie sterowany.

**Wyposażenie dodatkowe**:

1. Klimatyzacja.

|  |
| --- |
| 1. **ZDJĘCIA POJAZDU\*** |

,





 



\*dodatkowe zdjęcia udostępnimy na życzenie